DFA verbeteringen

- Puntlassen gebruiken in plaats van een volledige las. Hier door duurt het lassen minder lang.

- klik pootjes gebruiken in plaats van een bout en een moer. Hier door hoeft de schroef niet aan gedraaid worden. dit duurt minder lang.

- de gaten voor het rekje afronden. Hier door geleid het rekje beter in de houder.